|  |  |
| --- | --- |
| SỞ Y TẾ THÁI BÌNH**BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: /TB-BVV/v mời báo giá thi công, lắp đặt bảng, biển hiệu, biển báo Nhà Khám bệnh và điều trị | *Đông Hưng, ngày tháng 10 năm 2024* |

**THÔNG BÁO**

**Về việc mời báo giá thi công, lắp đặt bảng, biển hiệu, biển báo, logo**

**Nhà Khám bệnh và điều trị Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng**

Kính gửi: Quý Công ty, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá dự toán gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công, lắp đặt bảng, biển hiệu, biển báo, logo Nhà Khám bệnh và điều trị tại Bệnh viện, với nội dung cụ thể như sau:

1. **Danh mục bảng, biển, logo cần báo giá**

| **STT** | **TÊN BẢNG, BIỂN**  | **MÔ TẢ, TÍNH NĂNG, THÔNG SỐ CƠ BẢN** | **ĐƠN VỊ TÍNH** | **SỐ LƯỢNG** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **I** | **HỆ THỐNG BIỂN BÊN NGOÀI** |   |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn vào Bệnh viện | Khung sắt ốp alu màu xanh 2 mặt.Nội dung cán decal phản quang seri 3400, cắt dán trên mặt biển.Kích thước: 750 x 1.200mm | Biển | 01 |
| 2 | Bộ logo trên cao | Mặt logo hình bàn tay là mica trắng sữa dày 3mm in UV, chân nhôm chuyên dụng bản 6cm, đế tôn uốn nổi 3cm, tấm alu dán đèn led hắt sáng bên trong.Kích thước: 3.800x5.300mm | Bộ | 01 |
| 3 | Bộ chữ mái sảnh | -Gồm : “BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG” và “DONG HUNG GENERAL HOSPITAL”Mặt Mica màu xanh thương hiệu 3mm, chân nhôm chuyên dụng bản 6cm, đế tôn uốn nổi 3cm, tấm alu dán đèn led hắt sáng bên trong;-“BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐÔNG HƯNG”: Kích thước: 8.000mm, chữ cao tối thiểu 342mm;-“DONG HUNG GENERAL HOSPITAL”: Kích thước: 8.000mm, chữ cao tối thiểu 342mm; | Bộ | 01 |
| 4 | Biển số hiệu toà nhà | Mặt Mica màu thương hiệu, chân nhôm chuyên dụng bản 6cm, đế tôn uốn nổi 3cm, tấm alu dán đèn led hắt sáng bên trong, đáy tôn.Kích thước: 1.200 x 1.600mm | Cái | 01 |
| 5 | Biển sơ đồ tổng thể | Khung sắt kết hợp 25x25mm và 40x80mm ốp alu ngoài trời dày 3mm màu xanh tạo hìnhNội dung: Kính cường lực 12mm in UV theo thiết kế, đèn led hắt sángKích thước bảng biển: 2400x2100mmĐào móng đổ betong kích thước móng 2.400x400x500mm  | Biển | 01  |
| **II** | **HỆ THỐNG BIỂN TRONG NHÀ** |   |   |
| 6 | Biển nội quy bệnh viện | Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ. Kích thước: 600x800mm | Biển | 01 |
| 7 | Biển nội quy buồng bệnh và chế độ ăn tại giường | Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ. Kích thước: 600x800mm | Biển  | 31 |
| 8 | Biển phác đồ xử trí phản vệ | Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế,mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 800x600mm | Biển | 50 |
| 9 | Logo backdrop bệnh viện | Mica dày 15mm cắt laser sơn màu theo thương hiệuĐèn mắt ếch chiếu điểm LED HT 8090 20W rọi từ trầnNền kính cường lực dày 8mmKích thước: 2.600 x 965mm  | Bộ | 01 |
| 10 | Vách kết hợp cửa mở lấy mẫu xét nghiệm | Chất liệu: Lam nhựa giả gỗKích thước: C3020xD(1142+876+652+644+540)mm | m2 | 11.64 |
| 11 | Vách kết hợp cửa mở để khoang tủ đứng 7 ngăn | Chất liệu: Lam nhựa giả gỗKích thước: C3020xD(1142+876+652+644+540)mm | m2 | 11.64 |
| 12 | Bảng biển góc truyền thông | Ô chứa tài liệu là hộp mica trong dày 3mmNội dung decal in KTS cán bề mặtKhung sắt 25x25 ốp aluKích thước: 2.000x1.000mm | Biển | 06 |
| 13 | Biển Quầy thuốc Bảo hiểm y tế | Mặt bạt in UV theo thiết kếKhung nhôm chuyên dụng không viền, dày 8cm màu nhôm nguyên bản.Đèn led injection dạng cầu 2 mắt ánh sắng trắng mật độ 70-76 con/m2Đáy alu dày 3mm dán đèn LED.Kích thước: 3.500 x 620mm | m2 | 3,2 |
| 14 | Biển hạ trần chỉ hướng | Tấm nền bằng Picomat 18mm sơn màuMặt dán decal proton in UV theo thiết kế, dán 2 mặt picomatDây xích treo thả trầnKích thước: 2.000 x 400mm | Biển | 5 |
| 15 | Biển hạ tên khoa | Tấm nền bằng Picomat 18mm sơn màuMặt dán decal proton in UV theo thiết kế, dán 2 mặt picomatDây xích treo thả trầnKích thước: 1.600 x 400mm | Biển | 13 |
| 16 | Biển tên phòng chức năng | Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Đế Picomat dày 5mm lắp biển cách tường 5mm.Kích thước: 350 x 120mm | Biển | 34 |
| 17 | Biển tên phòng bệnh nhân bao gồm tên bác sỹ, điều dưỡng | Biển được làm bằng 3 lớp mica in UV ngược, Tên bác sỹ, điều dưỡng có thể dễ dàng thay thế bằng giấy.Kích thước: 300x400mm | Biển | 55 |
| 18 | Biển tên phòng khám bao gồm tên bác sỹ, điều dưỡng | Biển được làm bằng 3 lớp mica in UV ngược, Tên bác sỹ có thể dễ dàng thay thế bằng giấy.Kích thước: 300x400mm | Biển | 23 |
| 19 | Biển vẫy biển tên phòng | Tấm PVC dày 8mm, gắn đế liên kết với tường bằng keo + vít chuyên dụng, nội dung tấm mica trong in UV ngược theo thiết kế.Kích thước: 600x200mm | Biển | 124 |
| 20 | Biển hướng dẫn các bước thăm khám bệnh | Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ. Đế Picomat dày 5mm lắp biển cách tường 5mmKích thước: 800x700mm | Biển | 01 |
| 21 | Biển cấm hút thuốc | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 300x150mm | Biển | 20 |
| 22 | Biển cảnh báo giữ trật tự, giữ gìn vệ sinh | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 300x100mm | Biển | 14 |
| 23 | Biển phòng cấp cứu | Khung nhôm định hình chuyên dụng bản 8cm, mặt bạt in UV theo thiết kế.Đèn led ánh sáng trắng hắt sáng trong biển.Kích thước: 1.355x350mm | Biển | 02 |
| 24 | Biển vẫy phòng cấp cứu | Khung nhôm định hình chuyên dụng bản 8cm lọng viền 2 mặt cắt lốc định hình sơn màu thương hiệu.Mặt mica trắng sữa dày 3mm cắt CNC dán decal 3M in UV theo thiết kế.Đèn led ánh sáng trắng hắt sáng trong biển.Lắp đặt với trần bằng tay sắt chuyên dụng.Kích thước: 500x500mm | Biển | 02 |
| 25 | Biển đường dây nóng ngành y tế & mọi ý kiến đóng góp xin liên hệ | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 400x180mm | Biển | 10 |
| 26 | Hòm thư góp ý | Mica trong 3mm uốn thành hộp cán decal bảo vệKích thước: 320x250x230mm | Hộp | 06 |
| 27 | Decal dán sàn chỉ dẫn | Decal proton in UV theo thiết kế.Kích thước: 400x1.200mm | Chiếc | 16 |
| **III** | **KHU VỰC THANG MÁY** |   |  |
| 28 | Biển nội quy trong thang máy | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 150x200mm | Biển | 03 |
| 29 | Biển hướng dẫn sử dụng ngoài thang máy | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 150x200mm | Biển | 24 |
| 30 | Biển danh mục khoa phòng trong thang máy | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 600x454mm | Biển | 24 |
| 31 | Biển danh mục khoa phòng ngoài thang máy | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 600x 450mm | Biển | 24 |
| 32 | Biển số tầng thang máy | Inox trắng xước 304 uốn nổi chân 2cm, đế formex 8mmKích thước biển: 200mm | Bộ | 24 |
| **IV** | **BIỂN HIỆU KHU VỰC WC** |   |  |
| 33 | Biển vẫy nhà vệ sinh | Tấm PVC dày 8mm, gắn đế liên kết với tường bằng keo + vít chuyên dụng, nội dung tấm mica trong in UV ngược theo thiết kếKích thước: 600x200mm | Biển | 06 |
| 34 | Biển tên phòng vệ sinh | Mica trong dày 5mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Đế Picomat dày 5mm lắp biển cách tường 5mmKích thước: 180x250mm | Biển | 50 |
| 35 | Biển cảnh báo tiết kiệm điện nước, không quên đồ | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 250x150mm | Biển | 50 |
| **V** | **BIỂN HIỆU THANG THOÁT HIỂM, PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY** |   |  |
| 36 | Biển chỉ dẫn cầu thang bộ | Đế picomat mặt 2 tấm mica trong dày 3mm in UV ngược lắp vuông góc với tường.Kích thước: 400x120mm | Mũi tên | 12 |
| 37 | Biển số tầng trong thang bộ | Mica trong dày 3mm cắt CNC in UV theo thiết kế, mặt sau cán decal kim loại bảo vệ.Kích thước: 400x120mm | Biển | 12 |
| 38 | Bảng nội quy Phòng cháy chữa cháy, Tiêu lệnh PCCC | Chất liệu Alu dầy 3 mm in UV Kích thước: 600x350mm | Biển | 10 |
| **VI** | **CHI PHÍ KHÁC** |   |  |
|  1  | Chi phí biện pháp thi công (nếu có) |   | Gói | 1 |
| 2 | Chi phí vận chuyển và thi công (nếu có) |   | Gói | 1 |

1. **Thông tin của đơn vị mời báo giá**

1. Đơn vị mời báo giá: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

2. Cách thức tiếp nhận báo giá *(một trong 2 cách sau)* :

*-* Nhận trực tiếp tại địa chỉ*:* Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Đông Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Số điện thoại: 02273 851 211

*-* Nhận qua email:tochuchanhchinhbvdkdh@gmail.com

3. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 10 năm 2024 đến trước 17 giờ 00 phút ngày 14 tháng 10 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

4. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày báo giá.

**III. Nội dung của Bảng chào giá:**

* Nội dung của Bảng chào giá. *(Theo mẫu đính kèm)*
* Giá đã chào bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có), chi phí vận chuyển, giao hàng tận nơi.
* Hình thức gửi chào giá: Bản giấy hoặc bản scan (có đầy đủ chữ ký và đóng dấu đỏ người đại diện pháp luật của công ty).

Rất mong nhận được sự quan tâm và tham gia của các nhà cung cấp tại Việt Nam quan tâm, chào giá.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận****:* - Như kính gửi; - CNTT (đăng tải); - Lưu: VT. | **GIÁM ĐỐC****Phạm Tín Trung** |

**Mẫu bảng chào giá**

**BẢNG CHÀO GIÁ**

Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng

Trên cơ sở Thông báo mời báo giá của Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng*,* chúng tôi*....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh]* chào giá các danh mục hàng hoá, như sau:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Tên hàng hoá, dịch vụ** | **Mô tả, tính năng, thông số cơ bản** | **Hãng sản xuất****Nước sản xuất** | **Số lượng** | **Đơn giá(VNĐ)** | **Thuế, phí, lệ phí (nếu****có)****(VNĐ)** | **Thành tiền****(VNĐ)** |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

* Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày chào giá.

Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hoá trong Bảng chào giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

|  |  |
| --- | --- |
|  | …., ngày.... tháng....năm....**Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp(12)**(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) |